# Aufgabe 2 ITSI



1. Die virtuellen PCs in ein internes Netzwerk geben.
2. PC1 und PC2 ein Gateway zuweisen.
3. Netzwerk konfigurieren.

In der Datei /etc/network/interfaces folgendes eintragen (mit einem Editor im Terminal öffnen):

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.1

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.250

iface eth1 inet dhcp

Den Dienst neu starten:

#service networking restart

#service network-manager stop

1. Überprüfungen mit dem #ip addr Befehl.
2. Falls eine andere IP drinnen steht diese mit dem #ip addr flush <interface> löschen.
3. Versuchen sie das Gateway zu pingen.
4. PC3 Wireshark installieren. #apt install wireshark